# W55MH32

#### 介绍
​	W55MH32芯片是一种高性价比的系统级封装(SiP)解决方案，内核采用32位的Arm® Cortex®-M3 Core，接口丰富。内部还集成了一个使用WIZnet全硬件TCP/IP协议栈专利技术的TCP/IP卸载引擎（TOE）。

​	WIZnet的全硬件TCP/IP协议栈方案已经在多年的众多应用中得以证明，支持 TCP，UDP，IPv4，ICMP，ARP，IGMP 以及 PPPoE 协议。TOE嵌入了32KB用于以太网数据包处理的内部缓存。

#### 资源

- 32位Arm® Cortex®-M3 Core，最高工作频率可达216MHz
- 1024K字节FLASH，96K字节SRAM
- 3 x 12位ADC，2 x 12位DAC
- 55 x GPIO
- 多达12个通信接口
  - 多达2个I2C接口
  - 多达5个USART接口
  - 多达2个SPI接口
  - CAN接口（2.0B 主动）
  - USB2.0全速接口
  - SDIO接口
- TCP/IP卸载引擎(TOE)
  - 10/100 Mbps以太网MAC和PHY
  - 全硬件TCP/IP协议栈，支持TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE
  - 8个独立硬件socket
  - 集成10BaseT/100BaseT 以太网 PHY
  - 支持自动协商
- 硬件加密算法单元
- TRNG单元用于产生真随机数序列
- SRAM加扰
- 调试模式
  - 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
  - 内嵌跟踪模块(ETM)


#### 技术支持

1.  邮箱：support_wiznet@126.com
2.  微信：support_wiznet

#### 相关资料

官网：[wiznet.io](https://wiznet.io/)

github:[WIZnet (github.com)](https://github.com/Wiznet/)

gitee:[WIZnet HK (wiznet-hk) - Gitee.com](https://gitee.com/wiznet-hk)

CSDN：https://blog.csdn.net/WIZnet2012

哔哩哔哩：[WIZnet_HK的个人空间-WIZnet_HK个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com)](https://space.bilibili.com/3493140098976365)