
#### 例程说明
1.Network_install：标准驱动例程

2.DHCP：通过DHCP方式从服务器获取网络配置信息

3.TCP Client：以TCP客户端的方式和服务器进行数据回环测试

4.TCP Server：作为TCP服务器，回环客户端发来的数据

5.UDP：以UDP方式回环接收到的数据

6.UDP_Multicast：以UDP组播方式进行通信

7.DNS：通过DNS解析wiznet.io的IP地址

8.HTTP Client：HTTP发起请求示例

9.HTTP_Server：作为HTTP服务器，处理客户端请求

10.SNTP：获取网络时间

11.SMTP：通过SMTP协议快速发送邮件

12.NetBIOS：通过NetBIOS协议，让其他用户可以以类似域名的格式发起ping请求

13.UPnP：通过UPnP协议快速控制设备

14.TFTP：以客户端身份连接TFTP服务器下载文件

15.SNMP：通过SNMP协议管理网络设备

16.PING：IPRAW模式ping设备

17.ARP：硬件ARP示例

18.FTP_Server：FTP服务器模式示例，其他设备可以通过访问服务器下载文件

19.FTP_Client：FTP客户端模式示例，可以访问FTP服务器下载文件

20.WOL：通过网络唤醒设备

21.Low_Power：软件控制PHY模式

22.MQTT&Aliyun：通过MQTT协议连接阿里云平台并实现数据交互

23.MQTT_OneNET：通过MQTT协议连接OneNET平台并实现数据交互

24.TCP_Client_Multi_socket：开启全部socket连接TCP服务器

25.TCP_Server_Multi_socket：作为TCP服务器，允许多个设备连接进行数据通信

26.Upper_computer_search_and_config：通过上位机修改配置

27.interrupt：中断回环数据示例

28.velocity_measurement：以太网测速示例

29.Modbus_TCP_Server：Modbus TCP示例

30.facory_routine：DHCP+HTTP Server+NetBIOS示例


#### 技术支持

1.  邮箱：support_wiznet@126.com
2.  微信：support_wiznet

#### 相关资料

官网：[wiznet.io](https://wiznet.io/)

github:[WIZnet (github.com)](https://github.com/Wiznet/)

gitee:[WIZnet HK (wiznet-hk) - Gitee.com](https://gitee.com/wiznet-hk)

CSDN：https://blog.csdn.net/WIZnet2012

哔哩哔哩：[WIZnet_HK的个人空间-WIZnet_HK个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com)](https://space.bilibili.com/3493140098976365)